URHEILUKENTÄN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Perustiedot:

|  |  |
| --- | --- |
| Kaupunki/kunta |  |
| Kentän nimi |  |
| Kentän osoite |  |
| Mittaajan nimi |  |
| Mittausaika |  |

Päällyste:

|  |  |
| --- | --- |
| Päällysteen nimi / pääurakoitsija | / |
| Päällysteen alkuperäinen nimi | (IAAF:n sertifioidun tuotteen nimi) |
| Päällysteen nimellispaksuus | mm |
| Alue, jossa paksuus on erilainen |  |

Suorituspaikat (merkintä 3-desimaalin tarkkuudella. Radan pituuden mittaus tulee suorittaa pitkin linjaa, joka kulkee 0,30 m ratareunalistan ulkopuolella, ja jollei listaa ole, tällöin pitkin linjaa, joka kulkee 0,20 m radan sisäreunaa osoittavan viivan ulkopuolella.)

|  |  |
| --- | --- |
| Juoksurata rakennettu reunuksella | Kyllä  Ei |
| Radan kaarresäde R | m |
| Suoran pituus A | m |
| Kiertävän radan pituus 1. radan juoksuviivalla | m |

Esteradan mitat

|  |  |
| --- | --- |
| Esterata rakennettu reunuksella | Kyllä  Ei |
| Esteradan säde r | m |
| Esteradan siirtymäsuora | m (mikäli este on juoksuradan ulkopuolella) |
| Radan kulma β | ◦ |
| Esteradan kulma α | ◦ |
| Estesuoran pituus | m |
| Esteradan pituus juoksuviivalla | m |
| Vesihaudan pituus | mm (mitataan esteen etureunasta) |
| Vesihaudan leveys | mm |



Ratamerkinnät

Mitataan aina viivan lähtöviivan etureunasta maaliviivan etureunaan.

Merkitse rasti oikeiksi todettuihin kohtiin.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 m |  | 60 m |  | 80 m |  | 100 m |  |
| 110 m |  | 150 m |  | 200 m |  | 300 m |  |
| 400 m |  | 800 m |  | 1500 m |  | 3000 m |  |
| 5000 m |  | 10000 m |  | Maili |  |  |  |
| Poikkeamat |  |  |  |  |  |  |  |

Aitojen sijaiti

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 m a | 2 merkit | 80 m a |  | 100 m a |  | 110 m a |  |
| 200 m a | 2 merkit | 400 m |  |  |  |  |  |

Estejuoksujen lähtöviiva ja esteiden sijainti

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1500 m |  | 2000 m |  | 3000 m |  |

Viestijuoksujen kaikki vaihtoviivat


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4x100 m |  | 4x300 m |  | 4x400 m |  | 4x800 m |  |
| 4x100 m |  | 4x100 m a |  | 4x80 m a |  | 4x60 m a |  |
| 1000 m v |  |  |  |  |  |  |  |


Heittolajien ringit


|  |  |
| --- | --- |
| Kuulantyöntöringin halkaisija työntösuunnassa | mm |
| kohtisuoraan edelliseen | mm |
| Kiekonheittoringin halkaisija heittosuunnassa | mm |
| kohtisuoraan edelliseen | mm |
| Moukarinheittoringin halkaisija heittosuunnassa | mm |
| Kohtisuoraan edelliseen | mm |


Korkeusmittapisteet


Korkeusmittapisteet mitataan kolmen desimaalin tarkkuudella (millimetri). Seuraavissa kuvissa on valmiit tyhjät kohdat, johon merkitään saadut mittaustulokset. Kaikilta suorituspaikoita tulee merkitä omat korkeusmitat esim. kaksi seiväshyppypaikkaa, niin molemmilta suorituspaikoita omat mittauspöytäkirjat. Huom! Mikäli takasuoralla on maali, niin tällöin myös takasuoralta tulee saada juoksusuoran mitat. Juoksuradan maalin sisäreunan mittauskohta merkitään 0,000 m.


****

















Päiväys ja vastuullisen mittaajan allekirjoitus

|  |  |
| --- | --- |
| Aika |  |
| Paikka |  |
| Allekirjoitus |  |
| Nimen selvennys |  |